GND

MCLR

RB6

RB7

Vdd

PIC-INFORMATION

RB0 syntload

RB1 syntload

RB2 syntload

RB4

RB5

Helix FL

1n

100n

100n

100n 100n

51

3 x 470

100p

0

                                                                                                          16F84

PMB2306

1u

47k

10n

150

1n

                                                                              XTAL

                                                            22p
                                                                                            22p

                                                                                                             0 0

                                                                                                               47k

                                                                                                            BBY31
                                                                   LED

                                                                                              BC817
                                                                                470

                                                     100n

                                                       78L05

                                                                             1u

                                                                             1u

                                                                                                   2-15p

                                                                                                                  100n

68

BAS70-04

1n

100n
1u

220nH

MSA2111 39
100

100n

100

100n

BFS520

1k

1n

0.56p

                                                                                                                        220nH 2-15p
22k

10n

51
BFS520
                                                                                                                2.2uH

                                                                                                  47k

                                                                                                                    2p2

                                                                                                         100n

330

                                                                                                           220nH

                                                                                                                     47k

100n

680

RF OUT

REF IN

       +7 - 15 V DC XTAL

                                                                          90 - 125 MHz

Programming conn

1n

C2

R2
C1

R3

C3

RB6 and RB7 only used

during programming